

Počet zubů:

Rozteč:

Výška hlavy zubu:

Výška paty zubu:

Výška zubu:

Průměr roztečné kružnice:

Průměr hlavové kružnice:

Průměr patní kružnice:

Průměr základní kružnice:

Vzdálenost:

Převodový stupeň pastorku: =>

Využití: soukolí nákladního vozidla

Volba přesnosti: stupeň 8, max drsnost 1,6

Materiál C16E – protože je vhodný na ozubená kola